**货物需求及参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 空气消毒机（一） | 1、类型：移动式  2、输入功率：≤300W  3、工作电源：220V/50HZ  4、噪音：≤55dB（A）  5、控制方式：触摸式、遥控式  6、循环风量：≥1000m³/h  7、净重：≤20kg  8、适用面积：≥100m³  9、工作环境中臭氧残留量:≤0.13mg/m³;  10、消毒后空气中平均菌数≤108cfu/m3；  11、消杀效果：产品对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%。 | 1 | 台 |
| 空气消毒机（二） | 1、类型：立柜式  2、输入功率:≤350W  3、工作电源：220V/50HZ  4、噪音：≤55dB（A）  5、控制方式：触摸式、遥控式  6、循环风量：≥1500m³/h  7、净重：≤50kg  8、适用面积：≥150m³  9、工作环境中臭氧残留量:≤0.065mg/m³;  10、消毒后空气中平均菌数≤54cfu/m3；  11、消杀效果：产品对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%。 | 2 | 台 |
| 空气消毒机功能及技术先进性要求 | 1.智能程控控制运行，附带临时消毒功能。  2.程控停电保护装置，通电自动复位，操作简便省心。  3.具有断电保护，停电保护功能。  4.大风量循环风，紫外线杀菌消毒无死角，迅速彻底杀灭致病菌。  5.负离子清新净化空气。  6.消毒时间数码直观显示、时间任意设置。 | 1 | 项 |
| 热水器 | 1、产品类型：储水式；  2、安装方式：横式；  3、控制方式：WIFI连接/APP控制；  4、加热方式：双管加热/即热式；  5、产品容量：80L；  6、产品功率：≤3300W；  7、能效等级：一级能效；  8、热水输出率： ≥75%；  9、24小时固有能耗系数: ≤0.6。  **注：供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求。** | 1 | 项 |
| 电热水龙头 | 1、特征特质：速热增容，水电分离；  2、操控方式：触控式；  3、温度显示：支持温度显示；  4、容量：40L以下；  5、进水方式：下进水；  6、加热功率：3000W；  7、加热方式：单管加热；  8、最大容积：5L及以下；  9、内胆材质：不锈钢；  10、防水等级：IPX4；  11、电压/频率：220V/50Hz；  12、安全防火墙：≥270mm；  13、阻燃材料：通过850℃灼热丝；  14、可以360度旋转。  **注：供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求。** |  |  |

**以上清单表中技术参数为某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求等进行适当调整，但调整要相当于或优于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**（1）空气消毒机相关要求：**

**①空气消毒机（一）和空气消毒机（二）须为同一品牌；**

**②本项目成交供应商在与采购人签订合同前需提供卫健委二类消毒器械备案许可、有相关资质的第三方出具的消杀灭菌效果的检测报告或证书等证明材料原件或扫描件供采购人查验**；如不能提供的，采购人有权取消其成交资格，成交资格顺延第二候选人。

**（2）人员培训要求：**

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

**（3）所有产品质保期要求**：质保期不少于1年，如厂家质保大于1年的，执行厂家质保。

**（4）所有产品售后服务要求：**依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。质保期内若成交供应商接到采购人维修通知，必须在接到通知后2小时内响应，24小时内派技术人员到达现场维修。一般性故障须在12小时内修复；疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，需反馈采购人并明确修复时间，修复标准为系统各项功能正常，可以正常使用。质保期从货物验收合格后算起。

**（5）验收要求：**

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

**（6）其他要求：**

成交人所提供的产品须满足采购人需求。若成交人成交后提供的货物不能满足要求的需无条件更换，且价格不予调整。若成交人不予更换的，采购人有权取消成交人的成交资格，且不予支付货款。